|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет стоимости материалов для реализации проекта | | | | | | | | | | | |
| № | | | Наименование работ | | Единицы измерения | | Кол-во единиц | Цена за единицу (руб.) | | Стоимость (руб.) | Примечание |
| Строительно-монтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Устройство системы освещения | | |  | | | | | | |
| Светодиодная фитолинейка | | | м | | 20 | 724 | | 14480 | Светодиодная фитолинейка на алюминиевой основе. Для подсветки растений. Напряжение 12V, мощность 30W, тип светодиода 5630 - 72 штуки, 48 штук красных 660nm, 18 синих 460nm, 6 оранжевых 610nm, размеры 10x1000мм. |
| Прожектор светодиодный поворотный Litewell LED-9031Р-new | | | шт | | 5 | 1000 | | 5000 | Потребляемая мощность, Вт: 4,5;  Напряжение питания: 220;  Класс защиты: IP 67;  Цвет свечения: дневной белый/теплый белый;  Цвет корпуса: серебристый;  Размер, мм: 60x78x90;  Угол раскрытия луча(град.): 40;  Световой поток 300Лм; |
| Блок питания | | | шт | | 6 | 401 | | 2406 | для светодиодных лент EN-60-12 (12V, 60W, 5A, IP20) |
|  | | | | | | | | Итого: | | 21886 |  |
| 2 | | Устройство дорожно-тропиночной сети и площадок | | |  | | | | | | |
| Геотекстиль | | |  | | 30 | 32 | | 960 | [Геотекстиль](http://www.ost-m.ru/catalog/drenazh_i_vodootvedenie_geotekstil_geotekstil_kanvalan/geotekstil_igloprobivnoy_kanvalan_450_sto8397_004_00320928_2009.php) тканый Экоспан Гео садовый 200г/м² |
| Песокстроительный | | | кг | | 20 | 70 | | 1 400 | Вес: 50 кг.  Объем: 0.026 м³ |
| Терассная доска | | | м² | | 30 | 2203 | | 66 090 | Длина:3 м;  Ширина:140 мм;  Толщина:24 мм;  Вес 1 пог.м.:2,3 кг;  Вес 1 м2: 15,7 кг;  Зазор: 4 мм;  Нагрузка на 1 кв.м.: более 500 кг.  Расстояние между лагами: 30 см.  цвета: венге, коричневый, дуб |
|  | | | | | | | | Итого: | | 68 450 |  |
| 3 | | Устройство МАФ и декоративных элементов | | |  | | | | | | |
| Брус из хвойных пород | | | м³ | | 20 | 6 000 | | 120 000 |  |
| Система крепежей | | | шт | | 48 | 80 | | 3 840 |  |
|  | | Эмаль акриловая | | | кг | | 5 | 245 | | 1 225 | Эмаль акриловая для наружных и внутренних работ для любых поверхностей, на водной основе, без запаха. |
| Подвесное кашпо+усы | | | шт | | 50 | 30 | | 1 500 | Пластик, F20,5 (d=20,5,h=14,5)3L |
| Гибкие пластиковые контейнеры | | | шт | | 4 | 1 620 | | 6 480 | T760 (d=110,h=80)760L |
| Гибкие пластиковые контейнеры | | | шт | | 4 | 180 | | 720 | T50 (d=40,h=40)50L |
| Домашний кинотеатр | | | шт | | 1 | 50000 | | 50000 | Проектор, экран с крепежами, колонка, пульт управления |
|  | | | | | | | | Итого: | | 58 700 |  |
| Работы по озеленению участка | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Устройство газона и контейнерных растений | | |  | | | | | | |
| Рулонный газон | | | шт | | 32 | 115 | | 3 680 | Состав: мятлик луговой. Отгрузка натурального рулонного газона производится в стандартных рулонах размером 0,4 х 2,0 м (0,8 м2) |
| Плодородный грунт | | | м³ | | 15 | 750 | | 11 250 | Песок - 6%  Чернозем - 27%  Пойменная земля - 40%  Торф - 32% |
|  | | Мульча из коры лиственницы | | | л | | 1200 | 4 | | 4800 | Фракция 40-60 мм |
| Растения | | | шт | | 173 | - | | 370690 |  |
|  | | | | | | | | Итого: | | 385620 |  |
| Монтажные и демонтажные работы | | | | | | | | | | | |
| 5 | Монтаж и демонтаж сада | | |  | | | | | | | |
| Монтаж | | | - | | - | | - | | 15000 |  |
| Демонтаж | | | - | | - | | - | | 15000 |  |
|  | | | | | | | | Итого: | | 30000 |  |
| Общий итог: | 569406 | |