


**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА**






**1. Скамья**


Деревянная скамья размерами 0,55 на 2,5 м.



**2. Интерактивный пол**

Интерактивный проектор «Море»





Встроенное колесо эффектов даёт прекрасный эффект перетекающей воды в сочетании с микшированием цветов RGB.

Стационарная установка. Подвижный поворотный кронштейн, закрепленный на конструкции для струнно-капельного водопада.

Подключается через шнур питания с безопасной вилкой.

Ширина луча 35 градусов.


Сферический пластиковый корпус.

Габариты: 165Х135Х170 мм.


Вес: 800 г.

**3. Струнно-капельный водопад**

Принцип действия достаточно простой и одновременно изысканный – давление насоса продавливает капли через форсунки. Под напором жидкость, калевидно стекает по прозрачным струнам. Привлекательность атмосфере добавляет светодиодная подсветка разных оттенков.




**Баланс площадей**




**Покрытие из гранитного отсева**




**Рулонный газон**



**Дендрология**





Растения подбирались устойчивые к климату проектируемой местности и пригодные для общественных пространств Санкт-Петербурга.

Растения на выставочной платформе в контейнерах закапываются в посадочные ямы.